**Администрация Сельского поселения Аксаитовский сельсовет муниципального района Татышлинский район**

**Республики Башкортостан**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 19 ноября 2019 г. №60

**О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт,**

**ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения**

 В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях улучшения технического состояния автомобильных дорог местного значения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения III и IV категорий в размере:

 14000,00 тыс.руб./км – на капитальный ремонт;

 8500,00 тыс.руб./км – на ремонт;

 79,09 тыс.руб./км – на содержание.

2. Утвердить прилагаемые Правила расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения при определении размера ассигнований из бюджета Сельского поселения, предусматриваемых на указанные цели.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Сельского поселения Ибрагимов И. Х.

Утверждено постановлением Главы

Сельского поселения Аксаитовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

 от 19 ноября 2019 г. №60

**ПРАВИЛА**

**расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения при определении размера ассигнований из бюджета Сельского поселения предусматриваемых на указанные цели**

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера ассигнований из бюджета Сельского поселения (далее - местный бюджет), предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.

2. В зависимости от категории автомобильной дороги и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге определяются приведенные нормативы (Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод.), рассчитываемые по формуле:

Н прив. = Н x К деф. x К кат.,

где:

Н - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание и ремонт автомобильных дорог V категории;

К деф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), определяемые Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, для прогноза социально - экономического развития и учитываемые при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период;

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог по соответствующим категориям, согласно таблице 1.

Таблица 1

**Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ**

**по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных**

**дорог по соответствующим категориям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Категория автомобильной дороги |
|  |  | III | IV |
| 1. | Капитальный ремонт | 1,66 | 1,46 |
| 2. | Ремонт | 1,46 | 1,37 |
| 3. | Содержание | 1,14 | 1,05 |

3. Определение размера ассигнований из местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог осуществляется по формулам:

а) А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем.,

где:

А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащей капитальному ремонту автомобильных дорог на год планирования;

б) А рем. = Н прив. рем. x L рем.,

где:

А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Н прив. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащей ремонту на год планирования.

Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог.

4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле:

А сод. = Н прив. сод. x L,

где:

А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

L - протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км).

Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог.

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям автомобильных дорог на территории Сельского поселения.

6. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории в сельском поселении, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L кап. рем.), определяется по формуле:

L кап. рем. = L / T кап. рем. – L рек.,

где:

T кап. рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 2 (лет);

L рек. - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год).

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории в сельском поселении, подлежащих ремонту на год планирования (L рем.), определяется по формуле:

L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап. рем.),

где:

T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту дорог каждой категории согласно таблице 2.

Таблица 2

**Нормативные межремонтные сроки (лет)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Категории дорог |
|  | III | IV |
| Капитальный ремонт | 12 | 12 |
| Ремонт | 6 | 6 |